|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Прочее снабжение (Изделия разные) | **Цена с НДС, руб./ед. изм.** |
|  | Багор деревянный, шт. дл. 2,0 м / 3,0 м / 4,0 м разборный / 5,0 м разборный / 6,0 м разборный |  **4380/** **5020/** **6680/** **7930/** **9180** |
|  | Балластина 27 кг чугун (260 х 130 х 130 мм) / 10 кг / 16 кг | **5300/2000/****3200** |
|  | Беседка для окраски мачт и труб 700 х 350 х 1000 мм | **10380** |
|  | Беседка забортная 2000 х 350 х 1000 мм | **12000** |
|  | Буй малый (деревянный) д. 180 мм, дл. 600 мм | **10300** |
|  | Буйреп для буя деревянного (п/а 10/30 мм) дл. 60 м | **4300** |
|  | Конец бросательный (Выброска с концом из каната п/а)д. 6 мм дл. 30 м / дл. 35 м / дл. 50 м д. 8 мм дл. 25 м / дл. 30 м / д. 8 мм дл. 35 м / дл. 50 м | **1300/1500/****1620 1525/1650/****1870/2150** |
|  | Крюк для растаскивания цепей (абгалдырь) | **4400** |
|  | Лот ручной (лотлинь 50 м). Груз свинец 4,0 кг (для т/н судов) | **7100**  |
|  | Лот ручной (лотлинь 50 м). Груз чугунный 4,0 кг | **6500** |
|  | Лот ручной (лотлинь 50 м). Груз чугунный 2,5 кг | **7100** |
|  | Рулетка для замера уровня жидкостидл. 10 м/дл. 20 м/дл. 30 м |  **4220/** **4700/** **5500** |
|  | Паста индикаторная Kolor Kut: водочувствительная / бензочувствительная | **1290** |
|  | Строп грузовой простой 1тс (сизаль Ф32мм) 4 м / 6 м / 8 м | **16200****/18000****/19600** |
|  | Футшток деревянный для замера глубины:дл. 4 м/дл. 6 м |  **7800/** **9750** |
|  | Щит противокрысиный (крысоотбойник), под швартовый канат диаметром: 28, 40, 52, 64, 80 мм | **1200** |
|  | Якорь «кошка» (из прута стали Ø 8 мм) с линем дл. 30 м (вес изделия 0,5 кг) | **2890** |
|  | Якорь «кошка» 5,5 кг (+ штерт: канат сизаль 13 мм, дл. 30 м, коуш Р3, скоба Р5, заплетение огона, марка) | **6050****(+5100)** |
|  | Якорь «кошка» 2,5 кг | **4000** |
|  | Якорь «кошка» 3,5 кг | **4500** |
|  | Якорь «кошка» 6 кг | **6700** |
|  | Якорь «кошка» 10 кг | **8200** |
|  | Якорь «кошка» 15 кг | **9500** |
|  | Термометр ТБ-400: диапазон от -50оС до +50оС, спиртовой | **680** |