**7.3 Техническое обслуживанию баллонов высокого давления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ по техническому обслуживанию  баллонов высокого давления | Цена за ед., руб. с НДС |
| 1. | Техническое освидетельствование баллона\* ёмкостью до 1 л | 2000 |
| 2. | Техническое освидетельствование баллона\* ёмкостью до 10 л | 2355 |
| 3. | Техническое освидетельствование баллона\* без вентиля | 1890 |
| 4. | Техническое освидетельствование баллона\* ёмкостью от 10 л до 25 л | 2915 |
| 5. | Техническое освидетельствование баллона\* ёмкостью от 26 л до 40 л | 5480 |
| 6. | Зарядка\*\* баллона до рабочего давления емкостью до 10 л сжатым воздухом | 700 |
| 7. | Зарядка\*\* баллона до рабочего давления емкостью от 10 л до 18 л сжатым воздухом | 950 |
| 8. | Зарядка\*\* баллона до рабочего давления емкостью 2 л сжатым кислородом | 700 |
| 9. | Демонтаж запорного вентиля (проверка состояния резьбы вентиля и горловины баллона) | 300 |
| 10. | Установка запорного вентиля (уплотнение соединения, затяжка динамометрическим ключом) | 435 |
| 11. | Испытания баллонов методом объемного расширения (в стоимость так же входит демонтаж вентиля, гидравлические испытания, установка запорного вентиля)  **ТОЛЬКО ДЛЯ БАЛЛОНОВ ALT 896 (металлокомпозитных) производства SCI** | 4345 |
| 12. | Пневмоиспытания запорного вентиля рабочим давлением (опрессовка баллона рабочим давлением воздуха и проверка герметичности) | 700 |
| 13. | Техническое обслуживание и ремонт запорного вентиля | 1375 |
| 14. | Замена запорного вентиля | 735 |
| 15. | Определение технического состояния и отбраковка баллона (в баллоне сверлиться отверстие или забивается резьба на горловине и выписывается акт выбраковки) | 890 |

\*в стоимость входит демонтаж запорного вентиля (проверка состояния резьбы вентиля и горловины баллона), осмотр внутренней поверхности баллона, гидравлические испытания 1,5-кратным давлением, сушка теплым воздухом, маркировка-клеймение, установка запорного вентиля (уплотнение соединения, затяжка динамометрическим ключом) выписка сертификата.

\*\* зарядка, охлаждение и дозарядка до рабочего давления.