|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Снабжение дежурных и спасательных шлюпок | **Цена с НДС, руб./ед. изм.** |
|  | Аптечка шлюпочная (в герметичном контейнере) | **2800** |
|  | Быстроразъемное устройство для дежурной шлюпки,  г/п 10кН, РС | **Дог.** |
|  | Ведро брезентовое / со штертом дл. 6м сизаль | **1050 /1520** |
|  | Ведро парусиновое (черт. 812.30-449)12л, со штертом дл. 6м /10м, сизаль | **2560/ 2800** |
|  | Весла длиной 3,6м/шт. (ширина лопасти 11,5см), с уключиной и накладкой | **6700** |
|  | Весла длиной 2,7м/шт. (ширина лопасти 10,0см), с уключиной и накладкой | **4270** |
|  | Вода питьевая аварийная, мягкая упаковка за 1 л, РС | **180** |
|  | Гребок плавучий для дежурных шлюпок | **2240** |
|  | Компас КШМН-90 с нактоузом и подсветкой шкалы, РС | **27500** |
|  | Комплект ремонтных принадлежностей | **1350** |
|  | Комплект рыболовных принадлежностей | **2100** |
|  | Консервооткрыватель | **190** |
|  | Лента СВТ SOLAS 1 м.п. | **230** |
|  | Лента СВТ SOLAS 50,8мм х 50м, РС | **11500** |
|  | Линь плавучий длиной 50 м (канат п/п Ø10мм) / 30м (канат п/п Ø16 мм) | **1440 /1630** |
|  | Нож плавучий со штертом | **610** |
|  | Нож складной со штертом | **580** |
|  | Огнетушитель ОП-2, РС | **880** |
|  | Отпорный крюк дл.2,0м дюраль /дл. 3,0м дюраль | **1800 / 4030** |
|  | Отпорный крюк телескопический 105-250см | **4200** |
|  | Отпорный крюк шток деревянный длиной:  2,0м/  3,0м/  4,0м разборный/  5,0м разборный/  6,0м разборный | **3260**  **5290**  **6800**  **8300**  **9800** |
|  | Плавучее спасательное кольцо с плавучим линем 30м (канат п/п Ø6мм) | **970** |
|  | Прожектор ФОС-3 с аккумулятором и зарядным устройством, РС | **6100** |
|  | Поплавок деревянный оранжевый (под канат диам.13мм) | **750** |
|  | Радиолокационный отражатель, РС | **4440** |
|  | Рацион пищевой аварийный, 500гр., 10000 кдж, РС | **350** |
|  | Ручной насос НР 0.8-30 | **9950** |
|  | Свисток сигнальный, РС | **115** |
|  | Сигнальное зеркало (гелиограф) | **750** |
|  | Сосуд градуированный 0,25л для питьевой воды пластмасс / нержавейка | **155 / 405** |
|  | Строп 4СТ Q=1,1 L=1750 / 2200  для дежурной шлюпки «Фаворит», РС | **6950/ 7750** |
|  | Теплозащитное средство (ТЗС), РС | **870** |
|  | Трап для спуска и подъема на аварийно-спасательное плав. средство, дл. 1,5м | **2200** |
|  | Уключина: вилка 64мм, ось 14мм / вилка 75мм, ось 16мм | **750 / 870** |
|  | Губка | **115** |
|  | Фалинь с разобщающим устройством длиной 30м | **2770** |
|  | Фонарь ФЭС (электрический, сигнальный)/  Фонарь типа «Планета», РС | **1450/**  **1760** |
|  | Черпак плавучий | **225** |
|  | Якорь плавучий с дректовом и ниралом | **1880** |
|  | Электроогонь ЭОСС-98П**-**1, РС | **4500** |
|  | Сумка для снабжения 400\*400\*1200мм | **2550** |
|  | Подтягивающее устройство для спас. шлюпок  (комплект 2 блочные тали) | **69700** |