|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | Снабжение дежурных и спасательных шлюпок |
|  | Аптечка шлюпочная (в герметичном контейнере) |
|  | Быстроразъемное устройство для дежурной шлюпки, г/п 10кН, РС |
|  | Ведро брезентовое / со штертом дл. 6м, сизаль |
|  | Ведро парусиновое (черт. 812.30-449)12л, со штертом дл. 6м /10м, сизаль |
|  | Весло длиной 3,6м/шт. (ширина лопасти 11,5см), с уключиной и накладкой |
|  | Весло длиной 2,7м/шт. (ширина лопасти 10,0см), с уключиной и накладкой |
|  | Вода питьевая аварийная, мягкая упаковка за 1 л, РС |
|  | Гребок плавучий для дежурных шлюпок |
|  | Компас КШМН-90 с нактоузом и подсветкой шкалы, РС |
|  | Комплект ремонтных принадлежностей |
|  | Комплект рыболовных принадлежностей |
|  | Консервооткрыватель |
|  | Лента СВТ SOLAS 1 м.п.  |
|  | Лента СВТ SOLAS 50,8мм х 50м, РС |
|  | Линь плавучий длиной 50 м (канат п/п Ø10мм) / 30м (канат п/п Ø16 мм) |
|  | Нож плавучий со штертом |
|  | Нож складной со штертом |
|  | Огнетушитель ОП-2, РС |
|  | Отпорный крюк дл.2,0м дюраль /дл. 3,0м дюраль |
|  | Отпорный крюк телескопический 105-250см |
|  | Отпорный крюк шток деревянный длиной: 2,0м/ 3,0м/ 4,0м разборный/ 5,0м разборный/ 6,0м разборный |
|  | Плавучее спасательное кольцо с плавучим линем 30м (канат п/п Ø6мм) |
|  | Прожектор ФОС-3 с аккумулятором и зарядным устр-м, паспорт |
|  | Поплавок деревянный оранжевый (под канат диам.13мм) |
|  | Рацион пищевой аварийный, 500гр., 10000 кдж, РС |
|  | Ручной насос НР 0.8-30  |
|  | Свисток сигнальный, РС |
|  | Сигнальное зеркало (гелиограф) |
|  | Сосуд градуированный 0,25л для питьевой воды пластмасс / нержавейка  |
|  | Строп 4СТ Q=1,1 L=1750 / 2200 для дежурной шлюпки «Фаворит» |
|  | Теплозащитное средство (ТЗС), РС |
|  | Трап для спуска и подъема на аварийно-спасательное плав. средство, дл. 1,5м |
|  | Уключина: вилка 64мм, ось 14мм / вилка 75мм, ось 16мм |
|  | Губка |
|  | Фалинь с разобщающим устройством длиной 30м, п/п Ф 8мм  |
|  | Фонарь ФЭС (электрический, сигнальный)/Фонарь типа «Планета», РС |
|  | Черпак плавучий |
|  | Якорь плавучий с дректовом и ниралом |
|  | Электроогонь ЭОСС-98П**-**1, РС |
|  | Сумка для снабжения 400\*400\*1200мм |
|  | Подтягивающее устройство для спас. шлюпок (комплект 2 блочные тали) |